|  |  |
| --- | --- |
| **PRODOTTI** | **QUANTITÀ** |
| **Scarpa bassa** S1P SRC ESDTomaia, Nylon ultratraspirante e morbida pelle scamosciata, Puntale Air Toe Alluminium, Antiperforazione (Save and Flex Plus), Coprisottopiede WOW Suola PU/PU e Infinergy.Colore grey/fucsia | 1 |
| **Giacca** in Softshell con membrana U-Tex (96% poliestere, 4% spandex, 320 gr/m2. . Impermeabile, traspirante e antivento, fodera interna in micro-fleece flluo.Chiusura centrale con zip impermeabile, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili e antivento.Due tasche frontali, coulisse antimpigliamento regolabile all’interno, tasca portacellulare sul petto con tecnologia Free sound, due tasche interne, tasca termosaldata su manica sinistra.Fondo sagomato e nastro reflex su colletto nella parte posteriore colore grey/fucsia. | 1 |
| **Felpa** full zip 100% poliestere, 310 gr/m2 interno in pile.Colletto alto chiusura centrale con zip, polsi e fondo in tessuto elasticizzato, cappuccio fisso regolabile, due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip.Colore black/fucsia | 1 |
| **Pantalone** in tessuto U-4 86% nylon, 14% spandex **140 gr/m2** idrorepellente e traspirante rapida asciugaturaDue tasche anteriori, elastico in vita con regolazione a scomparsaCarrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posterioreTasca laterale porta utensili, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con Chiusura di sicurezza a velcro, due tasche porta ginocchiera con ingresso facilitato, tutto in polyoxford 600D Due tasche chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra. Triple cuciture, bottone antigraffio, zip ykk.Colore grey/fucsia | 1 |
| **T-shirt manica corta** in cotone fiammato slim fit 100 % cotone 145 gr/m2 Tessuto di alta qualità in cotone con filato “slub cotton” ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la t shirt estremamente confortevolele, traspirante e delicata sulla pelle. Girocollo a coste colore pink fluo. | 3 |
| **Calza corta tecnica** in Thermolite poliestere 52%, nylon 23%, polipropilene 17% elastane 8% fasce strech multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit, fasce di sostegno per le cavigle, canali di ventilazione in polipropilene, cuciture piatte sotto la punta, tallone e punta rinforzati antiusura colore black carbon. | 3 |
| **Calza corta tecnica** traspirante poliestere 70%, nylon 10%, polipropilene 6% elastane 14% Tessuto Coolmax, fasce di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta, tallone e punta rinforzati antiusura | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRODOTTO** | **QUANTITÀ** |
| **Pantaloni da lavoro uomo** slim fit e idrorepellenti in tessuto way stretch, alta traspirabilità e ad asciugatura rapida. due larghe tasche frontali, una tasca porta-utensili laterale, due tasche con zip, tasca laterale multifunzione con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori. 90% NYLON • 10% SPANDEX • Peso tessuto non inferiore a 260 gr/m2 –  | 1 |
| **Pantalone** in tessuto idrorepellente, traspirante. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita. Carrè posteriore Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 600D. Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra 86% NYLON • 14% SPANDEX • Peso tessuto non inferiore a 140 gr/m2 UNI EN ISO 13688:2013 | 2 |
| **Felpa full-zip** con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip 100% POLIESTERE • Peso tessuto non inferiore a 310 gr/m2 | 1 |
| **Felpa** full zip 100% cotone, non felpata internamente, leggera. | 1 |
| **Giacca** in Softshell con membrana impermeabile, traspirante e antivento con una fodera interna in micro-fleece. 96% POLIESTERE • 4% SPANDEX • Peso tessuto non inferiore a 320 gr/m2  | 1 |
| **Gilet** in Softshell con membrana impermeabile, traspirante e antivento con una fodera interna in micro-fleece. 96% POLIESTERE • 4% SPANDEX • Peso tessuto non inferiore a320 gr/m2 • MEMBRANA U-TEX | 1 |
| **T-Shirt manica corta** in 100% cotone fiammato in colori fluo. Tessuto di alta qualità in cotone con filato "slub cotton” 100% cotone fiammato • Peso tessuto non inferiore a 145 gr/m2 | 6 |
| **Scarpe antinfortunistiche leggere**, in classe di protezione S1P SRC ESD | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DISPOSITIVO** | **TAGLIA** | **QUANTITÀ** |
| Tute tyvek | S | 250 |
| Tute tyvek | M | 250 |
| Tute tyvek | L | 250 |
| Tute tyvek | XL | 250 |